نکته ای که در مورد این سوال وجود داشت این بود که x^y را FPU کامل برای ما انجام نمیداد بلکه فقط قادر بود 2 را به توان اعداد بین 1 تا -1 برساند. که در واقع همان قسمت مشکل به توان رساندن بود. بنابراین قسمت اعشاری توان را به عهده fpu میسپردیم و قسمت صحیح آن را خودمان حساب میکردیم و سپس در هم ضرب میکردیم. به این صورت:



