1. در سوال اول فرق int 21 با int 10 در این بود که هint 21 حروفی که بی معنی بودند را نمینوشت ولی دیگری مینوشت.
2. برای سوال 3 ابتدا دستی وارد مود Cga با ax =6 شوید و سپس برنامه را اجرا کنید. چون اگر فقط با برنامه وارد آن میشد به یک صفحه خالی میرفت و یک صفحه خالی را reverse میکرد که فایده نداشت.
3. برای سوال 4 هم همینکار را بکنید.
4. میتوووانید برای تست سوال 3 و 4 ابتدا ip را 400 گذاشته و در آن خانه دو تا instruction

Mov ax,6

Int 10

را اجرا کرده و سپس که به مود گرافیک رفتید برنامه را اجرا کنید که برعکس شدن صفحه را ببینید.